关于规范阳泉市人防工程安装充电设施

管理工作的通知
（征求意见稿）

各县（区）国动办、各人防工程管理单位：
为进一步规范全市人民防空工程（以下简称人防工程）内充电设施安装、施工、管理，保障人防工程防护效能和平战转换功能，结合我市人防工程管理实际，现就有关事宜通知如下。

一、总体要求

（一）人防工程内安装充电设施应符合《中华人民共和国人民防空法》《人民防空地下室设计规范》（GB50038）《山西省人民防空工程维护和使用管理办法》（省政府令第 292 号）、《电动汽车分散充电设施工程技术标准》等法律法规及技术规范。

（二）本通知适用于本市行政区域内已竣工验收备案、平时用作地下停车的人防工程内安装充电设施的安装、使用、监督管理。

（三）人防工程安装充电设施的基本原则：不得破坏主体结构、不得损坏人防设施设备、不得减弱防护功能、不得影响平战转换效能、不得降低相关行业技术标准和安全等规范要求。
（四）人防工程内安装充电实施必须履行申请、备案程序，严禁擅自施工、私建乱接。

二、管理规范

（一）充电设施安装严禁拆除、破坏、遮挡人防防护、防化设备设施，严禁影响人防防护、防化设备维护管理的行为。
（二）充电设施点位严禁占用人防出入口、疏散通道、滤毒室、密闭通道、防护设备启闭空间，保证人防门、密闭阀门、人防通风等设备完全正常启闭操作。

（三）新增管线严禁在人防临空墙、防护密闭隔墙、顶板、外墙钻孔、锚固、开凿。

（四）施工中需穿越人防围护结构时，优先利用预留密闭套管。可利用人防底板或承重柱上钻孔锚固，锚固应采用化学锚栓或植筋方式，钻孔直径≦12mm，钻孔深度≦100mm，多余孔应采用结构胶填充密实。

（五）严禁从人防专用配电箱（柜）中引接设施供电线路。电力线路须从专用配电箱中引接，并沿预留管道或桥架铺设。充电设施安装完成后，人防工程使用管理单位应将充电设施安装施工单位资料、人防工程内线缆在走向布置及充电设施固定照片、带充电桩的车位照片等资料留存备查。
（六）施工超过允许范围时，必须由具备人防设计资质单位出具改造方案，增设标准密闭套管并做密闭封堵，方案经县级以上人民政府人防主管部门审核备案后方可施工。

（七）充电设施及安装须符合相关行业部门规定标准。

三、申请程序

（一）充电设施安装申请主体为人防工程使用管理单位，负责按照相关法规标准统一受理使用人（业主）的申请，负责资料审核、日常巡查、问题上报等管理责任，协助并监督充电设施产权人、使用人履行安全责任。县（区）人民政府人防主管部门负责辖区内充电设施的监督检查，并与人防工程使用管理单位签订《责任书》。
（二）县（区）人民政府人防主管部门应对充电设施安装项目核验，并对申请人及时予以答复。
四、平战转换

（一）按照“谁所有，谁管理，谁负责”原则，人防工程内充电设施产权人、使用人是第一主体责任人，承担充电桩日常管理、故障维修、防火用电等安全责任。

（二）人防工程转入战时使用时，所有充电设施须限期拆除；车位、墙体、防护设置由人防工程管理使用单位恢复至战时状态，相关义务在《责任书》中予以明确。

（三）充电设施停用、搬迁，人防工程管理使用单位应对设施自行拆除，恢复人防工程原貌。 

五、责任追究

（一）存在以下行为的，县级以上人民政府人防主管部门依据《人民防空法》等法律规定进行处置。

1、未经报备擅自开工；

2、破坏人防主体结构、防护密闭设备、性能；

3、擅自穿墙打孔，改变或降低人防防护功能；

4、拒不执行平战转换拆除要求；

5、人防法律、法规禁止的其他行为。
六、其他事项

（一）本通知未尽事项，遵照现行国家、山西省有关法律法规规定执行。

（二）本通知包括已在人防工程中安装的充电设备。

（三）本通知由阳泉市人民政府国防动员办公室负责解释，自印发之日起执行。

阳泉市人民政府国防动员办公室    
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